附件
景谷傣族彝族自治县人民医院
血管内超声诊断仪等一批医疗设备征询详细需求清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	预算单价（万元）
	需求说明（包含但不限于以下配置）
	征询方式

	1
	血管内超声诊断仪
	台
	1
	13
	1.功能性能要求（包含但不限于以下功能）
[bookmark: _GoBack]主要用于冠脉狭窄程度和钙化程度的诊断，同时可指导管冠脉支架植入大小的选择，是保障冠脉介入手术安全和准确性。
2.其他要求
设备使用期限≥8年，整机质保期限≥厂家规定期限。
	线上+线下

	2
	超声治疗仪
	台
	1
	85
	1.功能性能要求（包含但不限于以下功能）
通过超声波机械效应、温热效应、理化效应发挥治疗功能。聚焦超声热效应可以增加细胞膜及组织的通透性，减轻炎症反应，减轻疼痛，促进血管的形成，刺激成纤维细胞增长，增加蛋白合成，促进组织的修复、再生使病变组织恢复正常形态。
2.配置要求
2.1 波束类型：会聚型 
2.2 超声输出方式：脉冲式
3.其它要求
设备使用期限≥10年，整机质保≥厂家规定期限。
	线上+线下

	3
	诊断听力计
	台
	1
	16
	1.性能及配置要求
1.1 基础听力检测:纯音听阈测试（气导、骨导）：支持250Hz-8000Hz频率范围，覆盖不同类型听力损失评估。
1.2 辅助功能:听力图自动绘制、数据存储/导出（支持PDF/Excel格式）。
2.其他要求
设备使用期限≥10年，整机质保≥厂家规定期限。
	线上+线下

	4
	角膜内皮显微镜
	台
	1
	35
	1.功能性能要求（包含但不限于以下功能）
角膜内皮显微镜可观察角膜内皮细胞的大小、形状、细胞密度和细胞的转变过程，对内皮细胞的形态改变可以做深入的了解，并计算出角膜厚度，为白内障术前、术后提供重要的参考依据。
2.配置要求
配置含主机+工作站+电脑+打印机+电脑桌+升降台
3.其它要求
设备使用期限≥8年，整机质保≥厂家规定期限。
	线上+线下

	5
	光学生物测量仪
	台
	1
	75
	1.功能要求（包含但不限于以下功能）
用于眼视光门诊、白内障、眼底病、青光眼和角膜等眼科所有亚专科。新款动态全景可视化扫频光学生物测量仪在测量过程中，可实时显示从角膜到视网膜的断层结构的影像，判断眼轴测量是否是从角膜前表面至视网膜黄斑中心凹，实现“真”眼轴的可视化。与以往设备相比测量速度提高了10倍以上。测量采集时间短，对患者配合要求度更低。测量采集的数据更多，确保数据采集的准确性。是临床诊断和临床科研的必备检查设备。
2.配置要求
配置含主机+工作站+电脑+打印机+电脑桌+升降台
3.其他要求
设备使用期限≥8年，整机质保≥厂家规定期限。
	线上+线下

	6
	全自动生化免疫一体机
	台
	1
	29
	1.功能性能要求（包含但不限于以下功能）
集超高速检测与全面自动化于一体，自动化升级潜能，可灵活组建实验室工作站，具有高度拓展性 最多4台分析模块(生化、免疫自由组合) 可级联样本前处理、后处理模块。可使用任何品牌的试剂，方便实验室的试剂管理。
2.其他要求
设备使用期限≥8年，整机质保≥厂家规定期限。
	线上+线下

	7
	除颤仪（带起搏器）
	台
	1
	10
	1.功能性能要求（包含但不限于以下功能）
1.1 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
1.2 配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
2.其它要求
设备使用期限≥8年，整机质保≥厂家规定期限。
	线上+线下

	8.
	生物刺激反馈仪
	台
	1
	5
	1.功能性能要求（包含但不限于以下功能）
促肠排气，促排尿。治疗盆底功能障碍（可移动）
2.其它要求
设备使用期限≥8年，整机质保≥厂家规定期限。
	线上

	9.
	坐浴椅（超声雾化薰洗仪）
	台
	1
	3
	1. 功能性能要求（包含但不限于以下功能）
具有热熏蒸功能、局部水疗功能。
2.其它要求
设备使用期限≥8年，整机质保≥厂家规定期限。
	线上

	10.
	医用超声雾化器
	台
	1
	2
	1.功能性能要求（包含但不限于以下功能）
适配眼科专科治疗需求：针对干眼症、结膜炎、角膜炎等疾病
2.配置要求
眼科专用雾化眼罩：贴合眼周轮廓（无压迫感、不漏气），眼罩内无死角（避免药液残留），分成人、儿童两款尺寸，材质柔软透气。药液杯：密封性能好（防漏液），可拆卸设计，导雾管：长度30-50cm，耐弯折，内壁光滑不易残留药液，可单独更换。
3.其它要求
设备使用期限≥8年，整机质保≥厂家规定期限。
	线上

	11.
	水泵（灌注泵）
	台
	1
	2
	1.功能性能要求（包含但不限于以下功能）
泌尿外科手术所需
2.配置要求
核心组件：主机、传感输液器、电源适配器；附件：医用硅胶管、保险组件；
3.其它要求
设备使用期限≥8年，整机质保≥厂家规定期限。
	线上




